
应用场景
适用于IoT，物联网，消费电子，系统伴核
功能特点
- 二级流水线架构，支持RV32E（M）B_zce_zicond_xwingc指令集
- 拥有超低功耗与极小面积，实现极优面效比与能效比
- 支持基于处理器自动化设计平台扩展领域专用指令集，可快速迭代专用处理器解决方案
- 支持隼瞻科技自研中断实时性增强技术，提供优异的中断切换效率和中断处理实时性
- 支持隼瞻科技自研代码压缩技术，直击RISC-V基础架构代码膨胀问题
- 支持多样化的在线/离线调试手段，可快速定位并解决故障
- 卓越的应用迁移技术，支持客户从ARM软硬件生态的快速迁移
- 满足车规ISO26262 ASIL-D要求
