# 产品详情 - 隼瞻科技

# 安全处理器IP

## Wing-M Series

### Wing-M050S安全核 Processor IP

Wing-M050S是一款专为物理安全、信息安全设计的超低功耗嵌入式RISC-V处理器IP。其兼顾低功耗、高性能、及丰富安全特性，不仅能满足企业对安全性的严格要求，同时能协助芯片厂商快速、低成本地把产品推向市场，为物联网等众多领域发展提供源源不断的安全动力。

## 架构

Wing-M050s面向嵌入式领域的信息安全处理器IP

### Wing-M050S 处理器IP架构

## 产品参数

Wing-M050S Processor IP的详细技术参数，为您提供全面的产品信息

### 性能基准测试

Dhrystone 0.95 (legal)
Coremark 2.52

### 功能参数

基础ISA RV32EB_zifencei_zicsr_zce_zicond
乘除法 可配置M-ext/zmmul
Codesize 增强 支持隼瞻自定义代码密度增强
安全特性 寄存器保护:防数据泄露攻击;防功耗攻击:调试接口保护
特权模式 支持M-mode和U-mode
Debug 支持可配置2线或者4线JTAG
中断 支持矢量中断，支持快速的中断现场切换
面积 30k-35k

## 产品特点

#### 支持RV32E（M）B_zce_zicond_xwingc指令集

#### 支持多样化的在线/离线调试手段，可快速定位并解决故障

#### 支持基于处理器自动化设计平台扩展领域专用指令集，可快速迭代专用处理器解决方案

#### 支持隼瞻科技自研中断实时性增强技术，提供优异的中断切换效率和中断处理实时性

#### 支持隼瞻科技自研代码压缩技术，直击RISC-V基础架构代码膨胀问题

#### 拥有超低功耗与极小面积，实现极优面效比与能效比

#### 满足车规ISO26262 ASIL-D要求

## 应用场景

Wing-M050S处理器IP凭借其高性能、高安全性特性，广泛应用于以下领域

汽车电子 SIM卡 网络安全 企业应用 移动支付 多媒体 安全存储

#### 汽车电子

为车载信息娱乐系统、ADAS安全模块和车身控制系统提供高安全性处理能力，满足车规安全要求，保障车辆运行安全。

#### SIM卡

为SIM卡和eSIM芯片提供极小面积、高安全性的处理核心，支持加密算法加速，保障用户身份认证和通信安全。

#### 网络安全

作为网络安全设备的安全核心，支持数据加密/解密、防火墙功能和入侵检测，为网络通信提供端到端的安全保障。

#### 企业应用

为企业级安全管理系统、密钥管理服务器和访问控制系统提供高可靠的安全处理能力，保护企业核心数据资产。

#### 移动支付

为移动支付终端和安全芯片提供强大的密码学运算能力，支持快速安全的交易处理，防止交易信息泄露和篡改。

#### 多媒体

为多媒体设备提供内容保护和版权管理功能，支持DRM加密和媒体数据安全传输，防止数字内容被盗版。

#### 安全存储

为安全存储设备提供数据加密和访问控制功能，保护敏感数据不被未授权访问，支持多种加密算法和密钥管理机制。

## 安全

### Wing-M050S的安全特性

## 交付包

隼瞻科技提供全面的技术文档，帮助客户快速了解和使用我们的产品

#### HDK

- Wing-M050 RTL代码
- 仿真验证环境
- DC综合参考环境
- Formality形式验证参考环境
- FPGA配置文件

#### SDK

- Wing IDE
- 编译工具链
- 调试器
- BSP
- IA/CA 仿真器

#### 文档

- Wing-M050 处理器技术文档
- Wing-M050 处理器集成文档
- Wing-M050 SDK手册