# 产品详情 - 隼瞻科技

# 通用处理器IP

## Wing-A Series

### 面向高能效应用的多核RISC-V应用处理器：Wing-A500

Wing-A500 是一款基于开源 RISC-V 架构打造的 64 位、双发射、9 级流水处理器，其在架构设计、性能表现以及功能特性上的卓越表现，使其成为高能效应用处理器领域的佼佼者。同时，Wing-A500兼容 RVA23 规范，确保了与现有 RISC-V 生态系统的良好兼容性，便于开发者快速集成和开发应用。产品适用于人工智能、具身智能、自动驾驶、5G/6G网络通讯、安全等领域。

## 架构

Wing-A500是面向高能效应用的多核RISC-V应用处理器

### Wing-A500 处理器IP架构

## 产品参数

Wing-A500 Processor IP的详细技术参数，为您提供全面的产品信息

### 性能基准测试

SPECint2006 5/GHz

### 功能参数

ISA RV64GCBVK
Micro Arch 9-stage, In-order, two-issue
Privilege Mode Machine Mode, User Mode, Supervisor Mode and Hypervisor Extension
Ext. Interrupts Support AIA 1.0
Debug JTAG/APB
External Bus 2x AXI/CHI
Memory System I/D Cache(up to 64KB) L2 Cache (up to 2MB) MMU and optional PMP

## 关键特性

#### 兼容RVA23 Profile规范

#### 支持Linux和Hypervisor扩展

#### 支持异构多核平台

## 产品特点

#### 64位顺序双发射架构的高能效RISC-V处理器

#### 支持丰富的调试机制，满足多样化的程序调试与分析需求

#### 支持运行Linux OS，满足虚拟化要求，支持Sv39以及Sv48两种地址翻译模式

#### 支持ArchitStudio敏捷开发平台的客制化指令集扩展功能

#### 支持可信执行环境（TEE），支持灵活地管理飞地（enclave）

#### 支持硬件多核一致性，支持多核异构平台，支持共享L3 Cache以及私有L2 Cache

#### 支持符合RISC-V Vector 1.0标准的矢量计算单元，可根据应用需求灵活配置矢量宽度

#### 支持符合AIA标准要求的中断控制器，支持配置线中断（Wired Interrupts）以及消息中断（MSIs)

## 技术优势

#### 高能效

采用深度优化的顺序执行微架构与能效感知设计，在同等工艺下实现卓越的能效比，适用于从边缘计算到智能终端的广泛场景。

#### 高可配置性

支持模块化扩展与本土化定制，结合RISC-V开放生态，为国产化系统提供安全可控、可持续演进的核心算力支撑。

## 应用场景

Wing-A500处理器IP凭借其高性能、低功耗特性，广泛应用于以下领域

人工智能 具身智能 自动驾驶 5G/6G网络通讯 安全

#### 人工智能

提供强大的计算能力支持复杂的AI模型训练和推理，加速深度学习算法在边缘设备上的部署，满足AI应用对高性能和低延迟的需求。

#### 具身智能

为机器人和智能设备提供高效的感知-决策-执行能力，支持多模态数据处理和实时控制，赋能智能体在复杂环境中的自主行为。

#### 自动驾驶

支持复杂的环境感知和决策算法，提供实时处理能力和高可靠性，满足自动驾驶系统对计算性能和安全冗余的严格要求。

#### 5G/6G网络通讯

支持高速网络协议处理和数据传输，满足新一代通信技术对低延迟、高带宽和可靠连接的要求，为网络设备提供强大的计算支持。

#### 安全

提供可信执行环境和安全加密功能，保障敏感数据和关键应用的安全运行，满足对数据保护和系统安全的严格要求。

## 交付包

隼瞻科技提供全面的技术文档，帮助客户快速了解和使用我们的产品

#### HDK

- Wing-A500 RTL代码
- 仿真验证环境
- DC综合参考环境
- Formality形式验证参考环境
- FPGA配置文件

#### SDK

- Wing IDE
- 编译工具链
- 调试器
- BSP
- IA/CA 仿真器

#### 文档

- Wing-A500 处理器技术文档
- Wing-A500 处理器集成文档
- Wing-A500 SDK手册