# 产品详情 - 隼瞻科技

# 通用处理器IP

## Wing-M Series

### Wing-M130 Processor IP

Wing-M130是基于RISC-V架构的32位、单发射、3级流水线的支持浮点应用的微控制器。该处理具备业界领先的同级别处理器性能，兼顾功耗和成本，并具备全面的可配置性和可扩展性，适用于工业控制，物联网，可穿戴设备等领域。

## 架构

Wing-M130是通用高性能嵌入式RISC-V微控制器。

### Wing-M130 处理器IP架构

## 产品特点

#### 业界领先的架构性能，与ARM比肩的面效比与能效比

#### 支持基于处理器自动化设计平台扩展领域专用指令集，可快速迭代专用处理器解决方案

#### 支持隼瞻科技自研代码压缩技术，直击RISC-V基础架构代码膨胀问题

#### 支持隼瞻科技自研中断实时性增强技术，提供优异的中断切换效率和中断处理实时性

#### 支持多样化的在线/离线调试手段，可快速定位并解决故障

#### 支持统一的Wlink调试工具，一站式解决不同调试接口的兼容性问题

#### 支持配置丰富的功能，可针对客户目标应用“量体裁衣”

#### 支持丰富的安全机制，满足信息安全国际CC认证

#### 支持卓越的应用迁移技术，支持客户从ARM软硬件生态的快速迁移

#### 车规核获ISO26262 ASIL-D等级认证

## 产品参数

Wing-M130 Processor IP的详细技术参数，为您提供全面的产品信息

### 性能基准测试

Dhrystone 2.23（Legal）
Coremark 4.47

### 功能参数

ISA RV32I（M）（A）B（F）_zce_zicond_xwingc
Micro Arch 3-stage, In-order, one-issue
Memory System I Cache(up to 64KB); I/D TCM(up to 128KB); Optional Memory Protect Unit(PMP)
Ext. Interrupts Up to 4064 IRQs
Debug CJTAG/JTAG
External Bus 3x AHB

## 应用场景

Wing-M130处理器IP凭借其高性能、低功耗特性，广泛应用于以下领域

工业控制 物联网 可穿戴设备 物理安全 车规功能安全

#### 工业控制

提供高精度、实时性强的工业控制系统解决方案，支持复杂的工业自动化和控制算法，确保工业环境下的稳定可靠运行。

#### 物联网

为物联网终端设备提供高效的计算能力，支持多协议通信和边缘计算，满足物联网设备的低功耗和高可靠性需求。

#### 可穿戴设备

针对智能手表、健康监测设备等可穿戴电子产品优化，提供低功耗运行和高效的数据处理能力，保障长时间电池续航。

#### 物理安全

提供硬件级安全防护能力，支持安全启动、加密存储和安全通信，为物理安全设备提供可靠的安全计算基础。

#### 车规功能安全

符合ISO 26262等车规安全标准，为车载电子系统提供高可靠性的计算平台，支持自动驾驶和智能座舱等安全关键应用。

## 交付包

隼瞻科技提供全面的技术文档，帮助客户快速了解和使用我们的产品

#### HDK

- Wing-M130 RTL代码
- 仿真验证环境
- DC综合参考环境
- Formality形式验证参考环境
- FPGA配置文件

#### SDK

- Wing IDE
- 编译工具链
- 调试器
- BSP
- IA/CA 仿真器

#### 文档

- Wing-M130 处理器技术文档
- Wing-M130 处理器集成文档
- Wing-M130 SDK手册