# 产品详情 - 隼瞻科技

# 通用处理器IP

## Wing-M Series

### Wing-M050 Processor IP

Wing-M050 是基于RISC-V架构的32位、单发射、2级流水的处理器，适用于极低功耗和极小面积的嵌入式应用

## 架构

Wing-M050是极低功耗，极小面积的RISC-V处理器

### Wing-M050 处理器IP架构

## 产品参数

Wing-M050 Processor IP的详细技术参数，为您提供全面的产品信息

### 性能基准测试

Dhrystone 0.95 (legal)
Coremark 2.52

### 功能参数

ISA RV32E(M)B_zce_zicond_xwingc
Micro Arch 2-stage,In-order one-issue
Privilege Mode Machine Mode, User Mode (optional)
Ext. Interrupts Yes (Optional)
Debug cJTAG/JTAG
External Bus AHB

## 产品特点

#### 支持RV32E（M）B_zce_zicond_xwingc指令集

#### 支持多样化的在线/离线调试手段，可快速定位并解决故障

#### 支持基于处理器自动化设计平台扩展领域专用指令集，可快速迭代专用处理器解决方案

#### 支持隼瞻科技自研中断实时性增强技术，提供优异的中断切换效率和中断处理实时性

#### 支持隼瞻科技自研代码压缩技术，直击RISC-V基础架构代码膨胀问题

#### 拥有超低功耗与极小面积，实现极优面效比与能效比

#### 卓越的应用迁移技术，支持客户从ARM软硬件生态的快速迁移

#### 满足车规ISO26262 ASIL-D要求

## 应用场景

Wing-M050处理器IP凭借其高性能、低功耗特性，广泛应用于以下领域

IoT 物联网 消费电子 系统伴核

#### IoT设备

为各类物联网终端提供高效可靠的计算能力，支持传感器数据采集、处理和传输，满足智能物联网设备的低功耗需求。

#### 物联网网关

作为物联网网关的核心处理单元，负责设备管理、协议转换和数据分析，确保物联网系统的高效稳定运行。

#### 消费电子

广泛应用于智能家电、可穿戴设备、智能音箱等消费电子产品，提供卓越的用户体验和电池续航能力。

#### 系统伴核

作为主处理器的辅助核心，负责系统管理、电源控制、安全监控等任务，提升整个系统的性能和可靠性。

## 交付包

隼瞻科技提供全面的技术文档，帮助客户快速了解和使用我们的产品

#### HDK

- Wing-M050 RTL代码
- 仿真验证环境
- DC综合参考环境
- Formality形式验证参考环境
- FPGA配置文件

#### SDK

- Wing IDE
- 编译工具链
- 调试器
- BSP
- IA/CA 仿真器

#### 文档

- Wing-M050 处理器技术文档
- Wing-M050 处理器集成文档
- Wing-M050 SDK手册