# 中断实时性增强技术 - 隼瞻科技解决方案

WingSemi Technology 隼瞻科技

# 中断实时性增强技术

通过自定义指令集优化压栈出栈，并行处理上下文切换，打破传统 RISC-V 中断响应瓶颈，实现微秒级确定性响应。

查看性能对比 了解指令集优化

## 指令级优化

通过增强指令优化压栈和出栈，大幅加速中断响应速度

### 常规 RISC-V 处理

由于指令多，周期长
1
2
3
4
5
csrr a0, mcause sw a0, 4*4(sp)
csrr a1, mstatus sw a1, 3*4(sp)
csrr a2, mtval sw a2, 2*4(sp)
csrr a3, mepc sw a3, 1*4(sp)
addi sp, sp, -5*4

### 隼瞻增强技术

减少5条指令
效率提升
1
2
3
4
csr.push mcause, -16
csr.push mstatus, -12
csr.push mtval, -8
csr.push mepc, -4

## 并行处理与硬件加速

在嵌套中断服务中，通过优化中断采样逻辑、优化中断接入逻辑，并创造性地实现并行处理上下文切换。

#### 常规中断处理步骤

中断发起
跳转时间
中断处理
时间
上下文切换
时间
串行执行，耗时累加

#### 隼瞻增强技术步骤

中断发起
跳转时间
中断处理
时间
大幅减少
处理时间
并行处理上下文切换

### 绝对时间优势

常规
增强版
-61.54%
↓

中断响应周期大幅缩减

## 准备好提升您的处理器性能了吗？