# 产品详情 - 隼瞻科技

# 通用处理器IP

## Wing-M Series

### Wing-M510 Processor IP

Wing-M510是基于RISC-V架构的32位、双发射、8级流水，面向高可靠性高实时性的微控制器。其可支持Vector指令集扩展，满足车规ASIL-B/ASIL-D功能安全等级需求，具备强中断实时性处理能力，适用于汽车域控制器、存储设备、多媒体、工控以及网络设备（Wifi/5G）等领域。

## 架构

Wing-M510是面向高可靠性高性能应用的RISC-V微控制器。

### Wing-M510 处理器IP架构

## 产品参数

Wing-M510 Processor IP的详细技术参数，为您提供全面的产品信息

### 性能基准测试

Dhrystone 3.0 (legal)
Coremark 5.5

### 功能参数

支持1-4核的多核配置
ISA RV32IMBAFDV_zce_zicond
Micro Arch 8-stage, In-order, two-issue
Function Safety ASIL-B (Split Mode), ASIL-D
Privilege Mode Machine, Supervisor and User Mode, supporting Hypervisor
Ext. Interrupts Up to 4064 IRQs
Debug JTAG/APB
External Bus 2x AHB/AXI
Memory System I/D Cache(up to 64KB)；I/D TCM(up to 128KB)Shared L2 memoryOptional Memory Protect Unit (PMP)

## 产品特点

#### 领先的处理器架构性能，强大的控制及运算能力，支持RVV指令集扩展

#### 支持INSTEND客制化指令集扩展功能，提升IP的扩展灵活性

#### 支持增强代码密度的扩展指令集，在提升性能的同时有效减少存储需求及能耗

#### 支持增强的指令和数据跟踪特性，全面提升处理器效率

#### 支持高实时性和低中断延迟，提供极致的处理器性能

#### 支持Hypervisor，可快速部署vRTOS

#### 支持多核配置，多核共享内存

#### 支持可信执行环境（TEE），提供安全且高效的高性能算力

#### 支持先进的操作系统与应用迁移技术 WingBridge，提升生态兼容性

#### 高可靠性，可同时满足车规ASIL-B/ASIL-D等级要求

## 应用场景

Wing-M510处理器IP凭借其高性能、低功耗、高可靠性特性，广泛应用于以下领域

汽车域控制器 存储设备 多媒体 工控 网络设备

#### 汽车域控制器

支持车规ASIL-B/ASIL-D等级，为汽车域控制器提供高可靠性的计算平台，满足汽车功能安全和实时性要求。

#### 存储设备

提供高效的存储控制能力，支持多协议接口，可用于SSD、HDD等存储设备的主控芯片设计。

#### 多媒体

支持RVV向量指令集，为音视频编解码、图像处理等多媒体应用提供高性能计算能力。

#### 工控

提供高精度、实时性强的工业控制系统解决方案，支持复杂的工业自动化和控制算法，确保工业环境下的稳定可靠运行。

#### 网络设备

支持高通量数据包处理，适用于路由器、交换机、防火墙等网络设备的主控芯片。

## Wing-M510 处理器优势

### 性能优势

### 实时性优势

## 交付包

隼瞻科技提供全面的技术文档，帮助客户快速了解和使用我们的产品

#### HDK

- Wing-M510 RTL代码
- 仿真验证环境
- DC综合参考环境
- Formality形式验证参考环境
- FPGA配置文件

#### SDK

- Wing IDE
- 编译工具链
- 调试器
- BSP
- IA/CA 仿真器

#### 文档

- Wing-M510 处理器技术文档
- Wing-M510 处理器集成文档
- Wing-M510 SDK手册