# 产品详情 - 隼瞻科技

# WLink-v1仿真器

## WLink介绍

WLink-v1仿真器是隼瞻科技推出的用于支持隼瞻系列处理器内核的调试设备。适用于隼瞻各系列内核调试

## 技术亮点

#### 严格按照RISC-V Debug Specification标准设计，支持1.0.0，0.13和0.11标准

#### 支持四线JTAG和两线cJTAG，兼容各种目标板电压

#### 与WingIDE无缝集成

#### 紧凑，小巧的外观

## 产品参数

Wing-M130 Processor IP的详细技术参数，为您提供全面的产品信息

### 支持的标准

支持RISC-V Debug Specification 1.0.0及0.13、0.11标准
支持IEEE-1149.1 JTAG标准
部分支持IEEE-1149.7 cJTAG标准

### 功能参数

Target Voltage 1.8 ~ 3.3V
RISC-V Debug Spec 1.0, 0.13, 0.11
Speed 10kHz ~ 3MHz
JTAG Yes
cJTAG Yes
USB USB C