# 处理器 IP 货架集群 - 隼瞻科技

# 完整的 处理器 IP 货架集群

点击具体型号，深入了解从超低功耗嵌入式到全场景数字算力的详细架构与技术规格。

## CPU IP (RISC-V 架构)

Wing-M & Wing-A 系列

### Wing-M 系列 (嵌入式/工控/安全)

#### Wing-M050

量产型小核，完美替代 Cortex-M0/M0+，极小面积与超低功耗设计。

查看详情

#### Wing-M050s

专用加密安全小核，面向汽车电子及高安全特性需求。

查看详情

#### Wing-M130

通用中核，高性能嵌入式处理器，服务于通信、工控及存储等领域。

查看详情

#### Wing-M130A

在 M130 基础上增强 DSP 计算能力，适配轻量音频与信号处理。

查看详情

#### Wing-M130s

专用加密安全中核，强化信息安全与加解密特性设计。

查看详情

#### Wing-M510

高性能多核处理器，满足复杂嵌入式与工业控制算力需求。

查看详情

### Wing-A 系列 （通用大核）

#### Wing-A500

支持 RVA23 规范的双发射9级流水线大核，覆盖 AP 与端侧 AI。

查看详情

## DSP IP (信号与矢量处理)

Wing-D 系列

#### Wing-D200

专用矢量处理器，聚焦 5G 通信核心场景与高频信号处理。

#### Wing-D400-VL

强化版矢量处理器，同时完美适配轻量级 AI 运算与 HIFI 音频处理。

#### 精准高效的专用架构

基于独特的指令集与数据路径融合设计，Wing-D 系列在 5G 基带运算、复杂音频降噪以及特定轻量级网络推理上，相比通用核心能大幅降低功耗并提高吞吐量，为通信与声学领域提供极致的算力支撑。

## NPU IP (神经网络处理器)

Nexus 系列

#### Nexus N100

算力0.1-0.5T低功耗神经网络处理器，可用于物体检测、指纹、声纹检测等应用场景

#### Nexus P100

算力0.5-4T低功耗神经网络处理器，可用于人脸识别、手势识别等应用场景

#### 精准高效的专用架构

高度可定制的AI加速引擎：Nexus系列神经网络处理器核心是一款领域专用的可扩展AI加速引擎，专为在边缘端与终端设备上高效运行复杂的神经网络模型而设计，支持16-2048个MAC阵列配置，算力涵盖0.1-4T，支持CNN、RNN等主流模型，并提供内存层次、数据位宽，专用AI算子的深度定制，配套易用的软件工具链，满足从超低功耗IoT感知到高性能边缘推理的全场景需求。